
В газоанализатор Бинар могут быть установлены сенсоры на следующие газы и диапазоны их концентраций:
	Наименование вещества
	Химическая формула
	Диапазон измерения

	
	
	массовая концентрация,
мг/м3
	объемная доля,
%

	Аммиак
	NH3
	1…10 (минимальный)
0,1…1000 (максимальный)
	

	Водород
	H2
	
	0,1…4,0

	Гексафторид серы
	SF6
	100…10000
	

	Диоксид азота
	NO2
	1…10 (минимальный)
0,1…200 (максимальный)
	

	Диоксид серы
	SO2
	0,25…20 (минимальный)
0,25…500 (максимальный)
	

	Кислород
	O2
	
	1…100

	Меркаптан
	RSH
	0,01…50
	

	Озон
	O3
	0,02…0,5
	

	Оксид азота
	NO
	0,2…20 (минимальный)
0,2…1000 (максимальный)
	

	Оксид этилена
	C2H4O
	0,1…200
	

	Сероводород
	H2S
	0,02…20 (минимальный)
0,02…500 (максимальный)
	

	Синильная кислота
	HCN
	0,1…3,0
	

	Оксид углерода
	CO
	0,1…200 (минимальный)
0,1…2000 (максимальный)
	

	Диоксид углерода
	CO2
	
	0,1…5,0 (минимальный)
0,1…100 (максимальный)

	Формальдегид
	H2CO
	0,1…2,0
	

	Фтороводород
	HF
	[bookmark: _GoBack]0,1…5,0
	

	Хладон
	CHClF2
	100…350
	

	Хлор
	Cl2
	0,1…10
	

	Хлористый водород
	HCl
	0,2…20
	

	Этанол
	C2H5OH
	40…2000
	

	Горючие газы

	Общее содержание горючих газов
(по CH4 или C6H14)
	
	0.1…50%
НКПР

	Бензол
	C6H6
	0,1…100
	

	Бутан
	C4H10
	
	0,1…0,7

	Гексан
	C6H14
	
	0,001…0,5

	Метан
	CH4
	
	0,004…2,2

	Пропан
	C3H8
	
	0,1…0,85

	Этилен
	C2H4
	
	0,1…1,15

	Примечание:
Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99.



